Atitit 录音高质量mp3 还是flac

Flac40M ，，，320Mp3 10M mp3 128k 3M

**1.测试方法和工具（软件）**

选用了简单的ABX测试，软件使用foobar2000+ABX插件。ABX测试原理如下

A文件是无损音频，B文件是[有损音频](https://www.zhihu.com/search?q=%E6%9C%89%E6%8D%9F%E9%9F%B3%E9%A2%91&search_source=Entity&hybrid_search_source=Entity&hybrid_search_extra={"sourceType":"answer","sourceId":472546240}" \t "_blank)

使用**同一个播放软件**（用不同软件播放就引入了新的不确定因素）随机播放X，选出我认为本次播放的X是A，或X是B，在听的过程中重听，循环，AB切换等等是软件提供的功能，可以帮助更快的判断出X是A或B。

音箱的话，不到一定价位很难听出来，耳机就会明显一点，只要是入门级的发烧耳机基本就能听出区别