Atitt scan ip mac lst

for /L %i IN (1,1,254) DO ping -w 2 -n 1 192.168.0.%i

# -w timeout

#/L参数是以增量形式从开始到结束的一个数字序列的迭代数值范围。

扫描结束后接着复制 arp -a 回

Sync addr zosh lst

Static addr not..