Atitts sound card para shenka tseshor

常见多接口 耳麦 耳机HEAQDPHONE JACK 麦克风接口。方便录音

频率响应范围20--20khz

信噪比SNR 》85db

唱片理论动态范围不就只有96dB吗？系

****二、信噪比越高越好？****  
信噪比大多数用dB（分贝）作为单位，信噪比越高证明麦克风的音质效果会更好，目前市面上大多数同类产品的信噪比都在60dB以上。  
通常情况下，信噪比越高。表明混合在信号里的噪音会越小，回放出来的声音音质也会越高。  
信噪比一般不要低于70dB，采用高保真设计的麦克风信噪比应当达到110dB以上。